**北京知惠科技代理的AUO友达G150XTN03.2 是一款15寸工业液晶屏**

**一：友达15寸工业液晶屏G150XTN03.2 基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 面板品牌 | 友达（AUO） |
| 面板型号 | G150XTN03.2 |
| 工作温度 | 0 ~ 65 °C |
| 存储温度 | -20 ~ 65 °C |
| 生产状态 | 量产中 |

**二：友达15寸工业液晶屏G150XTN03.2 结构特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 液晶屏尺寸 | 15英寸 |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA |
| 宽高比 | 4:3 (H:V) |
| 点间距 | 0.099×0.297 (H×V) |
| 像素间距 | 0.297×0.297 (H×V) |
| 面板重量 | 1.20Kgs (Max.) |
| 显示尺寸 | 304.128(H) × 228.096(V) |
| 可视尺寸 | 313.55×237.25 mm |
| 外观尺寸 | 326.5×253.5 mm |
| 外观厚度 | 10.0 (Max.) mm |

**三：友达15寸工业液晶屏G150XTN03.2 光学特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 显示模式 | TN，常白显示，透射式 |
| 液晶屏亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
| 显示色域 | 60% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 5.7/2.3 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/70/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳角度 | - |

**四：友达15寸工业液晶屏G150XTN03.2 背光特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命（小时） | 50K(Typ.) (Hours) |
| 接口类型 | 3808K-F05N-02R(恩得利) |
| 输入电压 | 12.0±1.2V |
| 输入电流 | 0.375A (Typ.) |
| 背光功耗 | 4.5/5W (Typ./Max.) |
| 脚距 | 1.25 mm |
| 脚数 | 5 pins |

**五：友达15寸工业液晶屏G150XTN03.2 信号接口**

|  |  |
| --- | --- |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 输入电压 | 3.3V (Typ.) |
| 输入电流 | 450/750mA (Typ./Max.) |
| 功率消耗 | 1.5/2.5W (Typ./Max.) |
| 接口型号 | MSB240420HD（信盛精工） |
| 脚距 | 1.25 mm |
| 脚数 | 20 pins |

**补充说明：以上资料仅供参考，如有参数不准确，请联系我们客服提供产品的规格资料，以产品PDF规格资料为准。**