**北京知惠科技代理的INNOLUX群创M238HCJ-L31是一款23.8寸商规LCD液晶屏**

**一：群创23.8寸商业液晶屏M238HCJ-L31基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 面板品牌 | 群创（INNOLUX） |
| 面板型号 | **M238HCJ-L31** |
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
| 生产状态 | 量产中 |

**二：群创23.8寸商业液晶屏M238HCJ-L31结构特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 液晶屏尺寸 | 23.8英寸 |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
| 宽高比 | 16:9 |
| 点间距 | 0.0915×0.2745 mm |
| 像素间距 | 0.2745×0.2745 mm |
| 面板重量 | 2.27±0.27Kgs |
| 显示尺寸 | 527.04×296.46 mm |
| 可视尺寸 | 530.2×299.6 mm |
| 外观尺寸 | 543×317.4 mm |
| 外观厚度 | 11.1/11.6 (Typ./Max.) mm |

**三：群创23.8寸商业液晶屏M238HCJ-L31光学特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 显示模式 | AAS，常黑显示，透射式 |
| 液晶屏亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
| 显示色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳角度 | 全视角 |

**四：群创23.8寸商业液晶屏M238HCJ-L31背光特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 灯管位置 | 侧入式光源(左边) |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命（小时） | 30K(Min.) |
| 接口类型 | MW13-406-063N |
| 灯管驱动 | 无 |
| 脚距 | 1.0 mm |
| 脚数 | 6 pins |

**五：群创23.8寸商业液晶屏M238HCJ-L31信号接口**

|  |  |
| --- | --- |
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| 输入电压 | 5.0V (Typ.) |
| 输入电流 | 0.55/0.64A (Typ./Max.) |
| 功率消耗 | 3.5/4.1W (Typ./Max.) |
| 接口型号 | GS23301-0321R-7H（富士康） |
| 脚距 | 1.0 mm |
| 脚数 | 30 pins |

**补充说明：以上资料仅供参考，如有参数不准确，请联系我们客服提供产品的规格资料，以产品PDF规格资料为准。**