**北京知惠科技代理的INNOLUX群创G260JJE-L07是一款26寸商规LCD液晶屏,可应用于医疗、桌面显示器。**

**一：群创26寸商业液晶屏G260JJE-L07基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 面板品牌 | 群创（INNOLUX） |
| 面板型号 | **G260JJE-L07** |
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
| 生产状态 | 量产中 |

**二：群创26寸商业液晶屏G260JJE-L07结构特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 液晶屏尺寸 | 26英寸 |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
| 宽高比 | 16:10 |
| 点间距 | 0.0955×0.2865 mm  |
| 像素间距 | 0.2865×0.2865 mm |
| 面板重量 | 3.65/3.85Kgs (Typ./Max.) |
| 显示尺寸 | 550.08×343.8 mm |
| 可视尺寸 | 554.1×347.8 mm (H×V) |
| 外观尺寸 | 582×375.6 mm |
| 外观厚度 | 30.1±0.5 mm |

**三：群创26寸商业液晶屏G260JJE-L07光学特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 显示模式 | Super MVA，常黑显示，透射式 |
| 液晶屏亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1500:1 (Typ.) (透射)  |
| 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
| 显示色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 15/5 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳角度 | 全视角 |

**四：群创26寸商业液晶屏G260JJE-L07背光特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 灯管位置 | 侧入式光源(左边) |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命（小时） | 50K(Min.) |
| 接口类型 | JH2-D4-143N（全康精密） |
| 灯管驱动 | 无 |
| 脚距 | 2.0 mm |
| 脚数 | 14 pins |

**五：群创26寸商业液晶屏G260JJE-L07信号接口**

|  |  |
| --- | --- |
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| 输入电压 | 5.0V (Typ.) |
| 输入电流 | 1.36/1.90A (Typ./Max.) |
| 功率消耗 | / |
| 接口型号 | 187114-30091（禾昌） |
| 脚距 | 1.0 mm |
| 脚数 | 30 pins |

**补充说明：以上资料仅供参考，如有参数不准确，请联系我们客服提供产品的规格资料，以产品PDF规格资料为准。**