**北京知惠科技代理的INNOLUX群创G104ACJ-L01是一款10.4寸宽温工业LCD液晶屏。主要应用于公交、地铁刷卡机、车载导航，银行ATM机、商业POS、MID设备、医疗麻醉机、呼吸机显示等。**

**一：群创10.4寸工业液晶屏G104ACJ-L01基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 面板品牌 | 群创（INNOLUX） |
| 面板型号 | G104ACJ-L01 |
| 工作温度 | -40 ~ 85 °C |
| 存储温度 | -40 ~90°C |
| 生产状态 | 量产中 |

**二：群创10.4寸工业液晶屏G104ACJ-L01结构特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
| 分辨率 | 960\*1280 |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 3:4 |
| 点间距 | / |
| 像素间距 | 0.165(H) x 0.165(V) |
| 面板重量 | 450g |
| 显示尺寸 | 158.4\*211.2 |
| 可视尺寸 | 160.6 x 213.9 |
| 外观尺寸 | 173.4\*228.7 |
| 外观厚度 | 8/13.7 |

**三：群创10.4寸工业液晶屏G104ACJ-L01光学特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 显示模式 | TN，常白显示，透射式 |
| 液晶屏亮度 | 900 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射)  |
| 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
| 显示色域 | 53% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳角度 | / |

**四：群创10.4寸工业液晶屏G104ACJ-L01背光特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命（小时） | 50K(Min.) (Hours) |
| 接口类型 |  |
| 灯管驱动 |  |
| 输入电压 |  |
| 输入电流 |  |
| 背光功耗 |  |

**五：群创10.4寸工业液晶屏G104ACJ-L01信号接口**

|  |  |
| --- | --- |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 输入电压 | 3.3V (Typ.) |
| 输入电流 |  |
| 功率消耗 |  |
| 接口型号 |  |
| 脚距 | 0.5mm |
| 脚数 | 50 |

**补充说明：以上资料仅供参考，如有参数不准确，请联系我们客服提供产品的规格资料，以产品PDF规格资料为准。**