**北京知惠科技代理的INNOLUX群创M200HJJ-L20是一款20寸宽温工业LCD液晶屏**

**一：群创20寸工业液晶屏M200HJJ-L20基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 面板品牌 | 群创（INNOLUX） |
| 面板型号 | **M200HJJ-L20** |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 存储温度 | -30 ~ 70 °C |
| 生产状态 | 量产中 |

**二：群创20寸工业液晶屏M200HJJ-L20结构特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 液晶屏尺寸 | 20英寸 |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080 [FHD] |
| 宽高比 | 4:3 (H:V) |
| 点间距 | 0.0755×0.221 (H×V) |
| 像素间距 | 0.2265×0.221 (H×V) |
| 面板重量 | 1.47±0.08Kgs |
| 显示尺寸 | 434.88(H) × 238.68(V) |
| 可视尺寸 | 438.18(H) × 241.98(V) |
| 外观尺寸 | 459.8(H) × 263(V) |
| 外观厚度 | 8.87/11.82 (Typ./Max.) |

**三：群创20寸工业液晶屏M200HJJ-L20光学特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 显示模式 | MVA，常黑显示，透射式 |
| 液晶屏亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 3000:1 (Typ.) (透射)  |
| 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
| 显示色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳角度 | 全视角 |

**四：群创20寸工业液晶屏M200HJJ-L20背光特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 灯管位置 | 侧入式光源(左边) |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命（小时） | 30K(Typ.) (Hours) |
| 接口类型 | WM13-406-063N（全康精密） |
| 灯管驱动 | 无 |
| 脚距 | 1.0 mm |
| 脚数 | 6pins |

**五：群创20寸工业液晶屏M200HJJ-L20信号接口**

|  |  |
| --- | --- |
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| 输入电压 | 5.0V (Typ.) |
| 输入电流 | 0.7/0.83A (Typ./Max.) |
| 功率消耗 | 4.6/5.5W (Typ./Max.) |
| 接口型号 | 187098-30091（禾昌） |
| 脚距 | 1.0 mm |
| 脚数 | 30pins |

**补充说明：以上资料仅供参考，如有参数不准确，请联系我们客服提供产品的规格资料，以产品PDF规格资料为准。**