**北京知惠科技代理的AUO友达G190ETN01.2 是一款19寸工业液晶屏**

**一：友达19寸工业液晶屏G190ETN01.2 基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 面板品牌 | 友达（AUO） |
| 面板型号 | G190ETN01.2 |
| 工作温度 | -30 ~ 85 °C  |
| 存储温度 | -30 ~ 85 °C  |
| 生产状态 | 量产中 |

**二：友达19寸工业液晶屏G190ETN01.2 结构特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 液晶屏尺寸 | 19英寸 |
| 分辨率 | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
| 宽高比 | 5:4 (H:V) |
| 点间距 | 0.098×0.294 |
| 像素间距 | 0.294×0.294 |
| 面板重量 | 1.67Kgs (Typ.) |
| 显示尺寸 | 376.32(W)×301.056(H) mm |
| 可视尺寸 | 379.72(W)×304.46(H) mm |
| 外观尺寸 | 396(W)×324(H) mm |
| 外观厚度 | 15.68 (Max.) mm |

**三：友达19寸工业液晶屏G190ETN01.2 光学特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 显示模式 | TN，常白显示，透射式 |
| 液晶屏亮度 | 350 (Typ.) |
| 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射)  |
| 显示颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| 响应时间 | 3/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳角度 | - |

**四：友达19寸工业液晶屏G190ETN01.2 背光特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命（小时） | 70K(Min.) |
| 接口类型 | SM08B-GHH-TB |
| 输入电压 | 10.8/12.0/13.4V (Min./Typ./Max.) |
| 输入电流 | 1.0/1.2A (Typ./Max.) |
| 背光功耗 | 12.0/14.0W (Typ./Max.) |
| 脚距 | / |
| 脚数 | 8 pins |

**五：友达19寸工业液晶屏G190ETN01.2 信号接口**

|  |  |
| --- | --- |
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| 输入电压 | 5.0V (Typ.) |
| 输入电流 | 1.0/1.2A (Typ./Max.) |
| 功率消耗 | 5.0/6.0W (Typ./Max.) |
| 接口型号 | DF14H-30P-1.25H（广濑电机 ） |
| 脚距 | 1.25 mm |
| 脚数 | 30 pins |

**补充说明：以上资料仅供参考，如有参数不准确，请联系我们客服提供产品的规格资料，以产品PDF规格资料为准。**